|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KREISFEUERWEHR-****Saugschläuche****A****VERBAND****Landkreis Deggendorf** |  |  | **FF:** |  |
|  |
|  |
| Hersteller: |       | Lfd.-Nr. | (auf Druckschlauch anbringen)      |  |
|  |  |  |  |  |
| Herstellungs-/Lieferjahr |       | Ausgemustert am: |       |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| Prüf-verfahren | Gebrauchsprüfung: | Prüfdatum |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Druckprüfung | A – Saugschlauch auf 6 bar |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Langsam und gleichmäßig erhöht |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Sichtprüfung | Befund: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorhandene Spritzstellenausgebessert (Zahl einsetzen) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Einband der Kupplung sitzt fest |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Das überstehende Drahtende desKnaggenteils sitzt versenkt |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Handzeichen  | Gerätewart |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Kommandant |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**Prüfverfahren:** Druck- und Sichtprüfung **Prüf-Zeitabstand:** Druckprüfung einmal jährlich

 (Gebrauchsprüfung nach jedem Einsatz)