|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KREISFEUERWEHR-**  **Saugschläuche**  **A**  **VERBAND**  **Landkreis Deggendorf** | |  | | |  | | **FF:** |  | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Hersteller: |  | | | Lfd.-Nr. | | (auf Druckschlauch anbringen) | | |  | |
|  | | |  |  | |  | | | |  |
| Herstellungs-/Lieferjahr | | |  | Ausgemustert am: | |  | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| Prüf-verfahren | Gebrauchsprüfung: | | Prüfdatum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druckprüfung | A – Saugschlauch auf 6 bar | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Langsam und gleichmäßig erhöht | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichtprüfung | Befund: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorhandene Spritzstellen  ausgebessert (Zahl einsetzen) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einband der Kupplung sitzt fest | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das überstehende Drahtende des  Knaggenteils sitzt versenkt | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Handzeichen | | Gerätewart | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommandant | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Prüfverfahren:** Druck- und Sichtprüfung **Prüf-Zeitabstand:** Druckprüfung einmal jährlich

(Gebrauchsprüfung nach jedem Einsatz)